<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="001" Xmmc="端平桥菜场消防工程" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="南通市崇川区菜市场运营管理有限公司" Zxr="昆山市中建项目管理有限公司" ZbrDb="1" ZxrDb="黄泽宇" Bzr="廖声旺" Fhr="黄泽宇" BzTime="2024-04-26" FhTime="2024-04-26" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="DX" Dxgcmc="端平桥菜场地下室消防" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="地下室电气" Zylb="3" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="5B85AFC4B21E49218A988BB07C41EA79" MachineKey="D4-25-8B-20-55-5D">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="电力" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="030404017001" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称规格型号:双电源配电箱1ALE1（铁制非标箱,600*800*250,有消防明显标记）&#xD;&#xA;2、箱内元器件配置:详见系统图&#xD;&#xA;3、安装方式:挂壁明装,H=1.2m&#xD;&#xA;4、支架材质、规格:4#镀锌角钢" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="030404017002" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称规格型号:应急照明集中电源1JZDY1&#xD;&#xA;2、箱内元器件配置:详见系统图&#xD;&#xA;3、安装方式:挂壁明装&#xD;&#xA;4、支架材质、规格:4#镀锌角钢" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="1、名称/规格:SC50镀锌钢管&#xD;&#xA;2、配置形式:明配&#xD;&#xA;3、说明:工程量为暂估量，以现场实际工程量为准。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="100" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="030411001002" Mc="配管" Xmtz="1、名称/规格:SC32镀锌钢管&#xD;&#xA;2、配置形式:明配&#xD;&#xA;3、说明:工程量为暂估量，以现场实际工程量为准。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="100" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="030408001001" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称规格:NH-YJV-5*6电力电缆&#xD;&#xA;2、用途:配电箱1ALE1进线电缆&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:根据现场实际情况定&#xD;&#xA;4、说明:工程量为暂估量，具体以实际工程量为准。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="100" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="030408006001" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:NH-YJV-5*6电力电缆头" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="030411001003" Mc="配管" Xmtz="1、名称/规格:JDG25薄壁镀锌钢管&#xD;&#xA;2、配置形式:明配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="12.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="030411004001" Mc="配线" Xmtz="1、名称:NH-BV-2.5mm2绝缘导线&#xD;&#xA;2、配线部位:管内穿线" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="71" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="应急疏散" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="030411001004" Mc="配管" Xmtz="1、名称/规格:JDG20薄壁镀锌钢管&#xD;&#xA;2、配置形式:明配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="210.11" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="030411004002" Mc="配线" Xmtz="1、名称:NH-BV-2.5mm2绝缘导线&#xD;&#xA;2、配线部位:管内穿线" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="436.12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="030412004001" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称/规格:集中电源集中控制型疏散指示标志灯(LED，TS-BLJC-2LROEⅠ1W-6462)&#xD;&#xA;2、安装方式:底距地2.5m,吊杆安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="030412004002" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称/规格:集中电源集中控制型疏散指示标志灯(LED，TS-BLJC-1LROEⅠ1W-6422)&#xD;&#xA;2、安装方式:底距地0.5m,嵌墙安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="14" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="030412004003" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称/规格:集中电源集中控制型安全出口标志灯(LED，TS-BLJC-1LROEⅠ1W-6422)&#xD;&#xA;2、安装方式:门框上0.2m嵌墙安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="030412004004" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称/规格:集中电源集中控制型应急壁装灯(LED，TS-ZFJC-E2W-6600)&#xD;&#xA;2、安装方式:底距地2.5m,挂墙明装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="030411006001" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称及规格型号:86型钢质接线盒&#xD;&#xA;2、安装形式:明装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="34" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="火灾报警" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="030404032001" Mc="端子箱" Xmtz="1、名称、规格、型号:消防接线端子箱（TX6961)&#xD;&#xA;2、安装部位:底距地1.5m,挂壁明装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="030411001005" Mc="配管" Xmtz="1、名称/规格:SC65镀锌钢管&#xD;&#xA;2、配置形式:埋地敷设&#xD;&#xA;3、说明:工程量为暂估量，以现场实际工程量为准。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="400" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="030411001006" Mc="配管" Xmtz="1、名称/规格:SC40镀锌钢管&#xD;&#xA;2、配置形式:埋地敷设&#xD;&#xA;3、说明:工程量为暂估量，以现场实际工程量为准。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="200" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="030411001007" Mc="配管" Xmtz="1、名称/规格:SC32镀锌钢管&#xD;&#xA;2、配置形式:埋地敷设&#xD;&#xA;3、说明:工程量为暂估量，以现场实际工程量为准。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="100" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="030408001002" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称规格:NH-YJV22-3*4电力电缆&#xD;&#xA;2、敷设方式、部位:管道内敷设&#xD;&#xA;3、说明:工程量为暂估量，具体以实际工程量为准。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="400" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="030408002001" Mc="控制电缆" Xmtz="1、名称/规格:ZR-KVV22-2*2.5控制电缆&#xD;&#xA;2、说明:工程量为暂估量，实际以现场为准。&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="300" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="030408002002" Mc="控制电缆" Xmtz="1、名称/规格:ZR-KVV22-3*（2*2.5）控制电缆&#xD;&#xA;2、说明:工程量为暂估量，实际以现场为准。&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="100" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="030408002003" Mc="控制电缆" Xmtz="1、名称/规格:ZR-KVV22-4*2.5控制电缆&#xD;&#xA;2、说明:工程量为暂估量，实际以现场为准。&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="300" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="030408002004" Mc="控制电缆" Xmtz="1、名称/规格:ZR-KVV22-7*2.5控制电缆&#xD;&#xA;2、说明:工程量为暂估量，实际以现场为准。&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="100" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="041001001001" Mc="拆除路面" Xmtz="1、材质:C30混凝土路面&#xD;&#xA;2、厚度:20cm&#xD;&#xA;3、说明:工程量为暂估量，实际工程量以现场实际量为准。" Jsgz="按拆除部位以面积计算" Dw="m2" Sl="100" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="040101002001" Mc="挖沟槽土方" Xmtz="1、土壤类别:一、二类土&#xD;&#xA;2、挖土形式:人工挖土&#xD;&#xA;3、挖土深度:0.6m&#xD;&#xA;4、说明:工程量为暂估量，实际工程量以现场实际量为准。" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Dw="m3" Sl="60" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="040103001001" Mc="回填方" Xmtz="1、名称:原土回填&#xD;&#xA;2、余土外运:不考虑余土外用" Jsgz="1.按挖方清单项目工程量加原地面线至设计要求标高间的体积，减基础、构筑物等埋入体积计算&#xD;&#xA;2.按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="60" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="040203007001" Mc="水泥混凝土" Xmtz="1、混凝土强度等级:C30混凝土路面&#xD;&#xA;2、厚度:20cm" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="100" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="030411001008" Mc="配管" Xmtz="1、名称/规格:JDG15薄壁镀锌钢管&#xD;&#xA;2、配置形式:明配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="693.65" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="030411001009" Mc="配管" Xmtz="1、名称/规格:JDG20薄壁镀锌钢管&#xD;&#xA;2、配置形式:明配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="256.88" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="030411001010" Mc="配管" Xmtz="1、名称/规格:JDG25薄壁镀锌钢管&#xD;&#xA;2、配置形式:明配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="109.59" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="030411004003" Mc="配线" Xmtz="1、名称:ZR-RVS-2*1.5mm2绝缘导线&#xD;&#xA;2、配线部位:管内穿线" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="581.18" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="33" Qdbm="030411004004" Mc="配线" Xmtz="1、名称:NH-BV-2.5mm2绝缘导线&#xD;&#xA;2、配线部位:管内穿线" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="603.06" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="34" Qdbm="030411004005" Mc="配线" Xmtz="1、名称:ZR-RVS-4*1.5mm2绝缘导线&#xD;&#xA;2、配线部位:管内穿线" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="118.65" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="35" Qdbm="030411004006" Mc="配线" Xmtz="1、名称:NH-BV-1.5mm2绝缘导线&#xD;&#xA;2、配线部位:管内穿线" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="242.83" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="36" Qdbm="030411004007" Mc="配线" Xmtz="1、名称:ZR-BV-1.5mm2绝缘导线&#xD;&#xA;2、配线部位:管内穿线" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="245.94" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="37" Qdbm="030904001001" Mc="点型探测器" Xmtz="1、名称:点型光电感烟探测器（TX3100A）&#xD;&#xA;2、安装方式:吸顶安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="56" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="38" Qdbm="030904008001" Mc="模块（模块箱）" Xmtz="1、名称、型号:总线短路隔离器（TX3223)&#xD;&#xA;2、安装方式:设备旁安装或接线端子箱内" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="39" Qdbm="030904003001" Mc="按钮" Xmtz="1、名称/型号:手动报警按钮(带电话插孔，TX3140)&#xD;&#xA;2、安装方式:距地1.5m挂墙安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="40" Qdbm="030904005001" Mc="声光报警器" Xmtz="1、名称:声光报警器(TX3304)）&#xD;&#xA;2、安装方式:底距地2.8m挂壁安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="41" Qdbm="030904007001" Mc="消防广播（扬声器）" Xmtz="1、名称功率:消防广播（TX3353)&#xD;&#xA;2、安装方式:吸顶" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="42" Qdbm="030904003002" Mc="按钮" Xmtz="1、名称/型号:消火栓启动按钮（TX3152)&#xD;&#xA;2、安装方式:消火栓内安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="43" Qdbm="030412004005" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称/规格:楼层显示器（JB-YX-96)&#xD;&#xA;2、安装方式:底距地1.5m,挂墙明装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="44" Qdbm="030904008002" Mc="模块（模块箱）" Xmtz="1、名称、型号:输出模块（TX3214A)&#xD;&#xA;2、安装方式:设备旁安装或接线端子箱内" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="45" Qdbm="030904008003" Mc="模块（模块箱）" Xmtz="1、名称、型号:输入模块（TX3200A)&#xD;&#xA;2、安装方式:设备旁安装或接线端子箱内" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="46" Qdbm="030904008004" Mc="模块（模块箱）" Xmtz="1、名称、型号:输入输出模块（TX3208A)&#xD;&#xA;2、安装方式:设备旁安装或接线端子箱内" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="47" Qdbm="030904008005" Mc="模块（模块箱）" Xmtz="1、名称、型号:设备信息采集器&#xD;&#xA;2、安装方式:设备旁安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="48" Qdbm="030411006002" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称及规格型号:86型钢质接线盒&#xD;&#xA;2、安装形式:明装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="96" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="地下室给排水" Zylb="3" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="5B85AFC4B21E49218A988BB07C41EA79" MachineKey="D4-25-8B-20-55-5D">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="消火栓" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="030905002001" Mc="水灭火控制装置调试" Xmtz="1、名称:消火栓系统检修及调试&#xD;&#xA;2、要求:满足使用及业主要求(含地上菜市场部分）" Jsgz="按控制装置的点数计算" Dw="系统" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="喷淋" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="030901003001" Mc="水喷淋（雾）喷头" Xmtz="1、名称:地下室喷淋头更换（含拆除及新喷淋头安装）&#xD;&#xA;2、材质、型号、规格:ZSTZ15/68直立型闭式玻璃球喷头&#xD;&#xA;3、连接形式:无吊顶&#xD;&#xA;4、说明:工程量为暂估量，实际工程量以现场为准。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="30" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="030905002002" Mc="水灭火控制装置调试" Xmtz="1、名称:喷淋系统检修及调试&#xD;&#xA;2、要求:满足使用及业主要求" Jsgz="按控制装置的点数计算" Dw="系统" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
  <Dxgcxx Dxgcbh="0002" Dxgcmc="端平桥菜场南北区消防" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="003" Dwgcmc="南北区电气" Zylb="3" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="5B85AFC4B21E49218A988BB07C41EA79" MachineKey="D4-25-8B-20-55-5D">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="电力" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="030404017001" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称规格型号:双电源配电箱1ALE1（铁制非标箱,600*800*250,有消防明显标记）&#xD;&#xA;2、箱内元器件配置:详见系统图&#xD;&#xA;3、安装方式:挂壁明装,H=1.2m&#xD;&#xA;4、支架材质、规格:4#镀锌角钢" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="030404017002" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称规格型号:双电源配电箱1ALE2、2ALE1、2ALE2、3ALE1（铁制非标箱,600*800*250,有消防明显标记）&#xD;&#xA;2、箱内元器件配置:详见系统图&#xD;&#xA;3、安装方式:挂壁明装,H=1.2m&#xD;&#xA;4、支架材质、规格:4#镀锌角钢" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="030404017003" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称规格型号:应急照明集中电源1~2JZDY1~2、1JZDY3、3JZDY1&#xD;&#xA;2、箱内元器件配置:详见系统图&#xD;&#xA;3、安装方式:挂壁明装&#xD;&#xA;4、支架材质、规格:4#镀锌角钢" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="1、名称/规格:SC32镀锌钢管&#xD;&#xA;2、配置形式:明配&#xD;&#xA;3、说明:工程量为暂估量，以现场实际工程量为准。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="500" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="030408001001" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称规格:NH-YJV-5*6电力电缆&#xD;&#xA;2、用途:配电箱1ALE1、1ALE2、2ALE1、2ALE2、3ALE1进线电缆&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:根据现场实际情况定&#xD;&#xA;4、说明:工程量为暂估量，具体以实际工程量为准。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="500" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="030408006001" Mc="电力电缆头" Xmtz="1、名称:NH-YJV-5*6电力电缆头" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="030411001002" Mc="配管" Xmtz="1、名称/规格:JDG20薄壁镀锌钢管&#xD;&#xA;2、配置形式:明配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="111.5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="030411001003" Mc="配管" Xmtz="1、名称/规格:JDG25薄壁镀锌钢管&#xD;&#xA;2、配置形式:明配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="758.58" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="030411004001" Mc="配线" Xmtz="1、名称:NH-BV-2.5mm2绝缘导线&#xD;&#xA;2、配线部位:管内穿线" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="3136" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="应急疏散" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="030411001004" Mc="配管" Xmtz="1、名称/规格:JDG20薄壁镀锌钢管&#xD;&#xA;2、配置形式:明配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="4300" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="030411004002" Mc="配线" Xmtz="1、名称:NH-BV-2.5mm2绝缘导线&#xD;&#xA;2、配线部位:管内穿线" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="8657" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="030412004001" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称/规格:集中电源集中控制型疏散指示标志灯(LED，TS-BLJC-2LROEⅠ1W-6462)&#xD;&#xA;2、安装方式:底距地2.5m,吊杆安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="124" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="030412004002" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称/规格:集中电源集中控制型疏散指示标志灯(LED，TS-BLJC-1LROEⅠ1W-6422)&#xD;&#xA;2、安装方式:底距地0.5m,嵌墙安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="29" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="030412004003" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称/规格:集中电源集中控制型安全出口标志灯(LED，TS-BLJC-1LROEⅠ1W-6422)&#xD;&#xA;2、安装方式:门框上0.2m嵌墙安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="25" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="030412004004" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称/规格:集中电源集中控制型应急壁装灯(LED，TS-ZFJC-E2W-6600)&#xD;&#xA;2、安装方式:底距地2.5m,挂墙明装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="29" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="030412004005" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称/规格:集中电源集中控制型楼层指示标志灯(LED，TS-BLJC-1OEⅠ1W-6452)&#xD;&#xA;2、安装方式:底距地2.2m,嵌墙安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="18" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="030412001001" Mc="普通灯具" Xmtz="1、名称、型号、规格:集中电源集中控制型应急吸顶灯灯(LED，1*3W)&#xD;&#xA;2、安装方式:吸顶安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="129" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="030411006001" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称及规格型号:86型钢质接线盒&#xD;&#xA;2、安装形式:明装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="354" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="火灾报警" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="030404032001" Mc="端子箱" Xmtz="1、名称、规格、型号:消防接线端子箱（TX6961)&#xD;&#xA;2、安装部位:底距地1.5m,挂壁明装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="030411001005" Mc="配管" Xmtz="1、名称/规格:SC65镀锌钢管&#xD;&#xA;2、配置形式:埋地敷设&#xD;&#xA;3、说明:工程量为暂估量，以现场实际工程量为准。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="800" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="030411001006" Mc="配管" Xmtz="1、名称/规格:SC40镀锌钢管&#xD;&#xA;2、配置形式:埋地敷设&#xD;&#xA;3、说明:工程量为暂估量，以现场实际工程量为准。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="264.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="030411001007" Mc="配管" Xmtz="1、名称/规格:SC32镀锌钢管&#xD;&#xA;2、配置形式:埋地敷设&#xD;&#xA;3、说明:工程量为暂估量，以现场实际工程量为准。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="604.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="030408001002" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称规格:NH-YJV22-3*4电力电缆&#xD;&#xA;2、敷设方式、部位:管道内敷设&#xD;&#xA;3、说明:工程量为暂估量，具体以实际工程量为准。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="432.4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="030408002001" Mc="控制电缆" Xmtz="1、名称/规格:ZR-KVV22-2*2.5控制电缆&#xD;&#xA;2、说明:工程量为暂估量，实际以现场为准。&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="1188.6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="030408002002" Mc="控制电缆" Xmtz="1、名称/规格:ZR-KVV22-3*（2*2.5）控制电缆&#xD;&#xA;2、说明:工程量为暂估量，实际以现场为准。&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="216.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="030408002003" Mc="控制电缆" Xmtz="1、名称/规格:ZR-KVV22-4*2.5控制电缆&#xD;&#xA;2、说明:工程量为暂估量，实际以现场为准。&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="416.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="030408002004" Mc="控制电缆" Xmtz="1、名称/规格:ZR-KVV22-7*2.5控制电缆&#xD;&#xA;2、说明:工程量为暂估量，实际以现场为准。&#xD;&#xA;3、敷设方式、部位:管道内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="216.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="041001001001" Mc="拆除路面" Xmtz="1、材质:C30混凝土路面&#xD;&#xA;2、厚度:20cm&#xD;&#xA;3、说明:工程量为暂估量，实际工程量以现场实际量为准。" Jsgz="按拆除部位以面积计算" Dw="m2" Sl="200" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="040101002001" Mc="挖沟槽土方" Xmtz="1、土壤类别:一、二类土&#xD;&#xA;2、挖土形式:人工挖土&#xD;&#xA;3、挖土深度:0.6m&#xD;&#xA;4、说明:工程量为暂估量，实际工程量以现场实际量为准。" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Dw="m3" Sl="120" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="040103001001" Mc="回填方" Xmtz="1、名称:原土回填&#xD;&#xA;2、余土外运:不考虑余土外用" Jsgz="1.按挖方清单项目工程量加原地面线至设计要求标高间的体积，减基础、构筑物等埋入体积计算&#xD;&#xA;2.按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m3" Sl="120" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="040203007001" Mc="水泥混凝土" Xmtz="1、混凝土强度等级:C30混凝土路面&#xD;&#xA;2、厚度:20cm" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="200" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="030411001008" Mc="配管" Xmtz="1、名称/规格:JDG15薄壁镀锌钢管&#xD;&#xA;2、配置形式:明配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="5600" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="33" Qdbm="030411001009" Mc="配管" Xmtz="1、名称/规格:JDG20薄壁镀锌钢管&#xD;&#xA;2、配置形式:明配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="2100" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="34" Qdbm="030411001010" Mc="配管" Xmtz="1、名称/规格:JDG25薄壁镀锌钢管&#xD;&#xA;2、配置形式:明配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="780" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="35" Qdbm="030411004003" Mc="配线" Xmtz="1、名称:ZR-RVS-2*1.5mm2绝缘导线&#xD;&#xA;2、配线部位:管内穿线" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="4650" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="36" Qdbm="030411004004" Mc="配线" Xmtz="1、名称:NH-BV-2.5mm2绝缘导线&#xD;&#xA;2、配线部位:管内穿线" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="4850" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="37" Qdbm="030411004005" Mc="配线" Xmtz="1、名称:ZR-RVS-4*1.5mm2绝缘导线&#xD;&#xA;2、配线部位:管内穿线" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="980" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="38" Qdbm="030411004006" Mc="配线" Xmtz="1、名称:NH-BV-1.5mm2绝缘导线&#xD;&#xA;2、配线部位:管内穿线" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="1950" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="39" Qdbm="030411004007" Mc="配线" Xmtz="1、名称:ZR-BV-1.5mm2绝缘导线&#xD;&#xA;2、配线部位:管内穿线" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="1980" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="40" Qdbm="030904001001" Mc="点型探测器" Xmtz="1、名称:点型光电感烟探测器（TX3100A）&#xD;&#xA;2、安装方式:吸顶安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="463" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="41" Qdbm="030904001002" Mc="点型探测器" Xmtz="1、名称:点型感温探测器&#xD;&#xA;2、安装方式:吸顶安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="42" Qdbm="030904008001" Mc="模块（模块箱）" Xmtz="1、名称、型号:总线短路隔离器（TX3223)&#xD;&#xA;2、安装方式:设备旁安装或接线端子箱内" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="25" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="43" Qdbm="030904003001" Mc="按钮" Xmtz="1、名称/型号:手动报警按钮(带电话插孔，TX3140)&#xD;&#xA;2、安装方式:距地1.5m挂墙安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="17" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="44" Qdbm="030904005001" Mc="声光报警器" Xmtz="1、名称:声光报警器(TX3304)）&#xD;&#xA;2、安装方式:底距地2.8m挂壁安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="17" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="45" Qdbm="030904007001" Mc="消防广播（扬声器）" Xmtz="1、名称功率:消防广播（TX3353)&#xD;&#xA;2、安装方式:吸顶" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="32" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="46" Qdbm="030904003002" Mc="按钮" Xmtz="1、名称/型号:消火栓启动按钮（TX3152)&#xD;&#xA;2、安装方式:消火栓内安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="45" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="47" Qdbm="030904008002" Mc="模块（模块箱）" Xmtz="1、名称、型号:输出模块（TX3214A)&#xD;&#xA;2、安装方式:设备旁安装或接线端子箱内" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="48" Qdbm="030904008003" Mc="模块（模块箱）" Xmtz="1、名称、型号:输入模块（TX3200A)&#xD;&#xA;2、安装方式:设备旁安装或接线端子箱内" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="49" Qdbm="030904008004" Mc="模块（模块箱）" Xmtz="1、名称、型号:输入输出模块（TX3208A)&#xD;&#xA;2、安装方式:设备旁安装或接线端子箱内" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="85" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="50" Qdbm="030904008005" Mc="模块（模块箱）" Xmtz="1、名称、型号:设备信息采集器&#xD;&#xA;2、安装方式:设备旁安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="51" Qdbm="030411006002" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称及规格型号:86型钢质接线盒&#xD;&#xA;2、安装形式:明装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="706" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="004" Dwgcmc="南北区给排水" Zylb="3" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="5B85AFC4B21E49218A988BB07C41EA79" MachineKey="D4-25-8B-20-55-5D">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="消火栓" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="030901010001" Mc="室内消火栓" Xmtz="1、安装方式:室内&#xD;&#xA;2、名称:室内消火栓移位（含消火栓的拆除、移位安装以及所属消火栓管道的拆除、移位安装）&#xD;&#xA;3、说明:根据业主要求进行施工，工程量为暂估量，实际工程量已现场为准。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="10" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="030901013001" Mc="灭火器" Xmtz="1、名称:手提式MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器&#xD;&#xA;2、说明:每组含灭火器箱一只内装2具手提式MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器。工程量为暂估量，实际工程量以现场为准。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="喷淋" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="030901003001" Mc="水喷淋（雾）喷头" Xmtz="1、名称:地下室喷淋头更换（含拆除及新喷淋头安装）&#xD;&#xA;2、材质、型号、规格:ZSTZ15/68直立型闭式玻璃球喷头&#xD;&#xA;3、连接形式:无吊顶&#xD;&#xA;4、说明:工程量为暂估量，实际工程量以现场为准。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="100" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="030901001001" Mc="水喷淋钢管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、材质、规格:DN150镀锌钢管&#xD;&#xA;3、连接形式:沟槽式连接&#xD;&#xA;4、压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计说明&#xD;&#xA;5、防腐要求:二道防锈漆，二道红色调和漆&#xD;&#xA;6、说明:工程量为暂估量，结算以实际工程量为准。" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="100" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="030901001002" Mc="水喷淋钢管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、材质、规格:DN100镀锌钢管&#xD;&#xA;3、连接形式:沟槽式连接&#xD;&#xA;4、压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计说明&#xD;&#xA;5、防腐要求:二道防锈漆，二道红色调和漆&#xD;&#xA;6、说明:工程量为暂估量，结算以实际工程量为准。" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="60" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="030901001003" Mc="水喷淋钢管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、材质、规格:DN80镀锌钢管&#xD;&#xA;3、连接形式:沟槽式连接&#xD;&#xA;4、压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计说明&#xD;&#xA;5、防腐要求:二道防锈漆，二道红色调和漆&#xD;&#xA;6、说明:工程量为暂估量，结算以实际工程量为准。" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="50" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="030901001004" Mc="水喷淋钢管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、材质、规格:DN65镀锌钢管&#xD;&#xA;3、连接形式:沟槽式连接&#xD;&#xA;4、压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计说明&#xD;&#xA;5、防腐要求:二道防锈漆，二道红色调和漆&#xD;&#xA;6、说明:工程量为暂估量，结算以实际工程量为准。" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="40" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="030901001005" Mc="水喷淋钢管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、材质、规格:DN50镀锌钢管&#xD;&#xA;3、连接形式:螺纹连接&#xD;&#xA;4、压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计说明&#xD;&#xA;5、防腐要求:二道防锈漆，二道红色调和漆&#xD;&#xA;6、说明:工程量为暂估量，结算以实际工程量为准。" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="360" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="030901001006" Mc="水喷淋钢管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、材质、规格:DN40镀锌钢管&#xD;&#xA;3、连接形式:螺纹连接&#xD;&#xA;4、压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计说明&#xD;&#xA;5、防腐要求:二道防锈漆，二道红色调和漆&#xD;&#xA;6、说明:工程量为暂估量，结算以实际工程量为准。" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="600" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="030901001007" Mc="水喷淋钢管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、材质、规格:DN32镀锌钢管&#xD;&#xA;3、连接形式:螺纹连接&#xD;&#xA;4、压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计说明&#xD;&#xA;5、防腐要求:二道防锈漆，二道红色调和漆&#xD;&#xA;6、说明:工程量为暂估量，结算以实际工程量为准。" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="500" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="030901001008" Mc="水喷淋钢管" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、材质、规格:DN25镀锌钢管&#xD;&#xA;3、连接形式:螺纹连接&#xD;&#xA;4、压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计说明&#xD;&#xA;5、防腐要求:二道防锈漆，二道红色调和漆&#xD;&#xA;6、说明:工程量为暂估量，结算以实际工程量为准。" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="2520" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="030901003002" Mc="水喷淋（雾）喷头" Xmtz="1、材质、型号、规格:ZSTZ15/68直立型闭式玻璃球喷头&#xD;&#xA;2、连接形式:无吊顶&#xD;&#xA;3、说明:工程量为暂估量，实际工程量以现场为准。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="670" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="031002001001" Mc="管道支架" Xmtz="1、名称:一般管道支架&#xD;&#xA;2、材质:4#角钢，3#角钢&#xD;&#xA;3、防腐要求:除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道。&#xD;&#xA;4、说明:工程量为暂估量，实际工程量以现场为准。" Jsgz="1.以千克计量，按设计图示质量计算&#xD;&#xA;2.以套计量，按设计图示数量计算" Dw="kg" Sl="6351.1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="030901004001" Mc="报警装置" Xmtz="1、名称、型号、规格:DN150湿式报警阀组&#xD;&#xA;2、连接方式:法兰连接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="030901006001" Mc="水流指示器" Xmtz="1、规格、型号:DN150水流指示器&#xD;&#xA;2、连接形式:法兰连接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="031003003001" Mc="焊接法兰阀门" Xmtz="1、类型/规格:DN150信号蝶阀&#xD;&#xA;2、连接形式:法兰连接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="030901008001" Mc="末端试水装置" Xmtz="1、名称规格:DN25末端试水装置（含试水喷头、阀门、压力表等附件）&#xD;&#xA;2、连接形式:螺纹连接" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="030905002001" Mc="水灭火控制装置调试" Xmtz="1、名称:喷淋系统调试&#xD;&#xA;2、要求:满足使用及业主要求" Jsgz="按控制装置的点数计算" Dw="系统" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="20000" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje>
        <ZljeMx Xh="1" Mc="消火栓及原有喷淋管道检查发现有漏点或管道损坏的进行更换或维修，具体以现场实际工程量为准。" Dw="项" Zdje="20000" Bz="" />
      </Zlje>
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
  <Dxgcxx Dxgcbh="2222" Dxgcmc="端平桥菜场消控室" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="005" Dwgcmc="消控室设备" Zylb="3" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="5B85AFC4B21E49218A988BB07C41EA79" MachineKey="D4-25-8B-20-55-5D">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Xh="1" Qdbm="030502001001" Mc="机柜、机架" Xmtz="1、名称:消防立式机柜&#xD;&#xA;2、规格:≥30U&#xD;&#xA;3、安装方式:落地安装，含基础&#xD;&#xA;4、满足使用、消防验收及业主要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="2" Qdbm="030904016001" Mc="备用电源及电池主机（柜）" Xmtz="1、名称:备用电源&#xD;&#xA;2、安装方式:机柜内安装&#xD;&#xA;3、满足使用、消防验收及业主要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="3" Qdbm="030904012001" Mc="火灾报警系统控制主机" Xmtz="1、名称:火灾报警控制器（联动型）&#xD;&#xA;2、规格、线制:含消防联动控制器（带手动控制盘）、多线控制盘、总线控制盘&#xD;&#xA;3、控制回路:≤3200点&#xD;&#xA;4、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;5、满足使用、消防验收及业主要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="4" Qdbm="030904014001" Mc="消防广播及对讲电话主机（柜）" Xmtz="1、名称:消防广播主机&#xD;&#xA;2、控制回路:满足使用要求&#xD;&#xA;3、安装方式:机柜内安装&#xD;&#xA;4、满足使用、消防验收及业主要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="5" Qdbm="030904014002" Mc="消防广播及对讲电话主机（柜）" Xmtz="1、名称:功率放大器&#xD;&#xA;2、控制回路:满足使用要求&#xD;&#xA;3、安装方式:机柜内安装&#xD;&#xA;4、满足使用、消防验收及业主要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="6" Qdbm="030904014003" Mc="消防广播及对讲电话主机（柜）" Xmtz="1、名称:消防电话主机&#xD;&#xA;2、控制回路:满足使用要求&#xD;&#xA;3、安装方式:机柜内安装&#xD;&#xA;4、满足使用、消防验收及业主要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="7" Qdbm="030904015001" Mc="火灾报警控制微机（CRT）" Xmtz="1、名称:火灾图形显示器（含配套软件）&#xD;&#xA;2、规格:柜式&#xD;&#xA;3、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;4、其他:含备用电源（蓄电池）&#xD;&#xA;5、满足使用、消防验收及业主要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="8" Qdbm="030904013001" Mc="联动控制主机" Xmtz="1、名称:24V外控电源主机&#xD;&#xA;2、控制回路:满足使用要求&#xD;&#xA;3、安装方式:机柜内安装&#xD;&#xA;4、满足使用、消防验收及业主要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="9" Qdbm="030904013002" Mc="联动控制主机" Xmtz="1、名称:电气火灾监控主机&#xD;&#xA;2、控制回路:满足使用要求&#xD;&#xA;3、安装方式:壁装&#xD;&#xA;4、满足使用、消防验收及业主要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="10" Qdbm="030904013003" Mc="联动控制主机" Xmtz="1、名称:消防设备电源监控主机&#xD;&#xA;2、控制回路:满足使用要求&#xD;&#xA;3、安装方式:壁装&#xD;&#xA;4、满足使用、消防验收及业主要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="11" Qdbm="030904013004" Mc="联动控制主机" Xmtz="1、名称:应急照明集中控制主机&#xD;&#xA;2、控制回路:满足使用要求&#xD;&#xA;3、安装方式:壁装/立式&#xD;&#xA;4、满足使用、消防验收及业主要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="12" Qdbm="030602001001" Mc="显示仪表" Xmtz="1、名称:远程液位显示器&#xD;&#xA;2、功能:消防水池及水箱双路显示&#xD;&#xA;3、含现场就地显示、消控室显示、传感器等全套设备" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="13" Qdbm="030404017001" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:消防设备直启控制箱&#xD;&#xA;2、规格:满足使用要求&#xD;&#xA;3、安装方式:壁装&#xD;&#xA;4、满足使用、消防验收及业主要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="14" Qdbm="030905001001" Mc="自动报警系统调试" Xmtz="1、名称:消防系统调试&#xD;&#xA;2、内容:火灾自动报警系统等&#xD;&#xA;3、满足使用及业主要求" Jsgz="按系统计算" Dw="系统" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs />
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
  <Dxgcxx Dxgcbh="00003" Dxgcmc="端平桥菜场消防--土建" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="006" Dwgcmc="端平桥菜场消防--土建" Zylb="1" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="5B85AFC4B21E49218A988BB07C41EA79" MachineKey="D4-25-8B-20-55-5D">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.53" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="土石方工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="010101001001" Mc="平整场地" Xmtz="1、土壤类别:综合考虑&#xD;&#xA;2、弃土运距:自行考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算" Dw="m2" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="010101004001" Mc="挖基坑土方" Xmtz="1、土壤类别:综合考虑&#xD;&#xA;2、挖土深度:1.5m 以内&#xD;&#xA;3、弃土运距:根据现场情况，自行考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Dw="m3" Sl="13.31" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="010101003001" Mc="挖沟槽土方" Xmtz="1、土壤类别:综合考虑&#xD;&#xA;2、挖土深度:1.5m 以内&#xD;&#xA;3、弃土运距:根据现场情况，自行考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Dw="m3" Sl="16.59" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="010103001001" Mc="回填方" Xmtz="1、密实度要求:符合设计及规范要求" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度&#xD;&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙&#xD;&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）" Dw="m3" Sl="23.03" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="010103002001" Mc="余方弃置" Xmtz="1、废弃料品种:余土外运，含运费及垃圾处置费用" Jsgz="按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算" Dw="m3" Sl="6.87" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="011602001001" Mc="混凝土构件拆除" Xmtz="1、原混凝土地坪破碎外运&#xD;&#xA;2、含运费及垃圾处置费用" Jsgz="1.以立方米计量，按拆除构件的混凝土体积计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按拆除部位的面积计算&#xD;&#xA;3.以米计量，按拆除部位的延长米计算" Dw="m2" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="砌筑工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="010401001001" Mc="砖基础" Xmtz="1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖&#xD;&#xA;2、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;包括附墙垛基础宽出部分体积，扣除地梁（圈梁）、构造柱所占体积，不扣除基础大放脚T形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积≤0.3m2的孔洞所占体积，靠墙暖气沟的挑檐不增加&#xD;&#xA;基础长度：外墙按外墙中心线，内墙按内墙净长线计算" Dw="m3" Sl="3.78" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="010401003001" Mc="实心砖墙" Xmtz="1、砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖&#xD;&#xA;2、砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算&#xD;&#xA;1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算&#xD;&#xA;2.墙高度：&#xD;&#xA;(1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶。平屋顶算至钢筋混凝土板底&#xD;&#xA;(2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底&#xD;&#xA;(3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)&#xD;&#xA;(4)内、外山墙：按其平均高度计算&#xD;&#xA;3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算&#xD;&#xA;4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，围墙柱并入围墙体积内" Dw="m3" Sl="8.19" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="混凝土及钢筋混凝土工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="010501001001" Mc="垫层" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C15" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。" Dw="m3" Sl="1.1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="010501002001" Mc="带形基础" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Dw="m3" Sl="0.89" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="010501003001" Mc="独立基础" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Dw="m3" Sl="0.77" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="010503001001" Mc="基础梁" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内&#xD;&#xA;梁长：&#xD;&#xA;1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面&#xD;&#xA;2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面" Dw="m3" Sl="1.04" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="010502001001" Mc="矩形柱" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;柱高：&#xD;&#xA;1.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算&#xD;&#xA;2.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算&#xD;&#xA;3.框架柱的柱高：应自柱基上表面至柱顶高度计算&#xD;&#xA;4.构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积&#xD;&#xA;5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算" Dw="m3" Sl="2.98" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="010502002001" Mc="构造柱" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;柱高：&#xD;&#xA;1.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算&#xD;&#xA;2.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算&#xD;&#xA;3.框架柱的柱高：应自柱基上表面至柱顶高度计算&#xD;&#xA;4.构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积&#xD;&#xA;5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算" Dw="m3" Sl="0.91" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="010505006001" Mc="栏板" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25&#xD;&#xA;3、女儿墙" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积≤0.3m2的柱、垛以及孔洞所占体积&#xD;&#xA;压形钢板混凝土楼板扣除构件内压形钢板所占体积&#xD;&#xA;有梁板（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算，无梁板按板和柱帽体积之和计算，各类板伸入墙内的板头并入板体积内，薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内计算" Dw="m3" Sl="0.89" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="010505001001" Mc="有梁板" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、板厚:120mm厚" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积≤0.3m2的柱、垛以及孔洞所占体积&#xD;&#xA;压形钢板混凝土楼板扣除构件内压形钢板所占体积&#xD;&#xA;有梁板（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算，无梁板按板和柱帽体积之和计算，各类板伸入墙内的板头并入板体积内，薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内计算" Dw="m3" Sl="3.72" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="010505008001" Mc="雨篷、悬挑板、阳台板" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25" Jsgz="按设计图示尺寸以墙外部分体积计算。包括伸出墙外的牛腿和雨蓬反挑檐的体积" Dw="m2" Sl="1.04" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="010503005001" Mc="过梁" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内&#xD;&#xA;梁长：&#xD;&#xA;1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面&#xD;&#xA;2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面" Dw="m3" Sl="0.46" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="钢筋工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="010515001001" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ12以内 三级钢" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="0.98" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="010515001002" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ25以内 三级钢" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="0.146" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="010515001003" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格:砌体拉结筋" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="0.045" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="门窗工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="010802001001" Mc="金属（塑钢）门" Xmtz="1、80系列普通铝合金玻璃门，8mm厚普通透明白玻" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="1.89" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="010807001001" Mc="金属（塑钢、断桥）窗" Xmtz="1、80系列普通铝合金玻璃窗，8mm厚普通透明白玻" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="10.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="屋面及防水工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="010902001001" Mc="屋面卷材防水" Xmtz="1、卷材品种、规格、厚度:4mmSBS改性沥青防水卷材,卷材翻边30cm" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算&#xD;&#xA;1.斜屋顶（不包括平屋顶找坡）按斜面积计算，平屋顶按水平投影面积计算&#xD;&#xA;2.不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积&#xD;&#xA;3.屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内" Dw="m2" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="010902003001" Mc="屋面刚性层" Xmtz="1、刚性层厚度:40mm&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道等所占面积" Dw="m2" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="010904002001" Mc="楼（地）面涂膜防水" Xmtz="1、聚氨酯防水涂料2遍" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算&#xD;&#xA;1.楼（地）面防水：按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3m2柱、垛、烟囱和孔洞所占面积&#xD;&#xA;2.楼（地）面防水反边高度≤300mm算作地面防水，反边高度＞300mm按墙面防水计算" Dw="m2" Sl="17.9" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="楼地面装饰工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="011101001001" Mc="水泥砂浆楼地面" Xmtz="1、20mm厚1:2.5水泥砂浆面层&#xD;&#xA;2、100mm厚C25混凝土垫层" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Dw="m2" Sl="17.9" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="010507001001" Mc="散水、坡道" Xmtz="1、10cm厚C20室外散水，宽600mm" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除单个≤0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="10.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="011201001001" Mc="墙面一般抹灰" Xmtz="1、墙体类型:内墙&#xD;&#xA;2、面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Dw="m2" Sl="38.43" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="011201001002" Mc="墙面一般抹灰" Xmtz="1、墙体类型:外墙&#xD;&#xA;2、面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：3水泥砂浆抹面" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Dw="m2" Sl="74.72" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="天棚工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="011302001001" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、600*600*0.6铝合金扣板吊顶" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="17.9" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="油漆、涂料、裱糊工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="011406001001" Mc="抹灰面油漆" Xmtz="1、刮腻子遍数:白水泥腻子两遍&#xD;&#xA;2、油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆三遍&#xD;&#xA;3、部位:内墙" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="38.43" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="33" Qdbm="011406001002" Mc="抹灰面油漆" Xmtz="1、刮腻子遍数:防水腻子两遍&#xD;&#xA;2、油漆品种、刷漆遍数:外墙弹性涂料两遍&#xD;&#xA;3、部位:外墙" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="74.72" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="34" Qdbm="040205006001" Mc="标线" Xmtz="1、热熔标线&#xD;&#xA;2、新增地面回车场标线" Jsgz="1.以米计量，按设计图示以长度计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="54" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="35" Qdbm="010803002001" Mc="防火卷帘（闸）门" Xmtz="1、耐火极限不低于3h的甲级防火卷帘&#xD;&#xA;2、防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁和墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵&#xD;&#xA;3、防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能&#xD;&#xA;4、含卷帘门下方安全标识、电动机等&#xD;&#xA;5、具体详图纸说明" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="259.15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="36" Qdbm="010802003001" Mc="钢质防火门" Xmtz="1、钢质乙级防火门&#xD;&#xA;2、含局部开门洞、门洞修补等费用" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="55.88" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="37" Qdbm="010802003002" Mc="钢质防火门" Xmtz="1、钢质甲级防火门&#xD;&#xA;2、含局部开门洞、门洞修补等费用" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="12.1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="38" Qdbm="010807002001" Mc="金属防火窗" Xmtz="1、钢质甲级防火窗" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="14.4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="39" Qdbm="010807003001" Mc="排烟窗" Xmtz="1、电动排烟窗，开启角度71°，手动执行机构距地1.4m&#xD;&#xA;2、自然排烟侧窗风俗0.5m/s&#xD;&#xA;3、含电动控制装置" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="18" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="40" Qdbm="010807003002" Mc="挡烟垂壁" Xmtz="1、8mm厚钢化玻璃挡烟垂壁&#xD;&#xA;2、距地2.2m" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="137.98" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="41" Qdbm="010401003002" Mc="实心砖墙" Xmtz="1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖&#xD;&#xA;2、墙体类型:防火隔墙&#xD;&#xA;3、砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算&#xD;&#xA;1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算&#xD;&#xA;2.墙高度：&#xD;&#xA;(1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶。平屋顶算至钢筋混凝土板底&#xD;&#xA;(2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底&#xD;&#xA;(3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)&#xD;&#xA;(4)内、外山墙：按其平均高度计算&#xD;&#xA;3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算&#xD;&#xA;4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，围墙柱并入围墙体积内" Dw="m3" Sl="39.06" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="42" Qdbm="011201001003" Mc="墙面一般抹灰" Xmtz="1、墙体类型:防火隔墙&#xD;&#xA;2、面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Dw="m2" Sl="325.5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="43" Qdbm="011406001003" Mc="抹灰面油漆" Xmtz="1、刮腻子遍数:防水腻子两遍&#xD;&#xA;2、油漆品种、刷漆遍数:防水白色乳胶漆三遍" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="325.5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="44" Qdbm="010103002002" Mc="拆除及外运" Xmtz="1、拆除现状配菜间&#xD;&#xA;2、拆除产生的建筑垃圾外运，含垃圾处置费用&#xD;&#xA;3、投标人需勘探现场实际情况考虑报价，该项一次性包死，结算不作调整" Jsgz="按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="45" Qdbm="011407005001" Mc="金属构件刷防火涂料" Xmtz="1、北区钢结构部位喷涂防火涂料&#xD;&#xA;2、需满足防火要求" Jsgz="1.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计展开面积计算" Dw="m2" Sl="1636" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="3.1" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="011707015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="011701001001" Mc="脚手架工程" Xmtz="1、该项一次性包死，结算不作调整" Jsgz="按建筑面积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="2" Bm="011703001001" Mc="垂直运输" Xmtz="1、该项一次性包死，结算不作调整" Jsgz="1.按建筑面积计算&#xD;&#xA;2.按施工工期日历天数计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="3" Bm="011705001001" Mc="大型机械设备进出场及安拆" Xmtz="1、该项一次性包死，结算不作调整" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="4" Bm="011702001001" Mc="垫层模板" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C15" Jsgz="" Dw="m2" Sl="1.1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="5" Bm="011702001002" Mc="带形基础模板" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="" Dw="m2" Sl="2.23" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="6" Bm="011702001003" Mc="独立基础模板" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="" Dw="m2" Sl="3.47" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="7" Bm="011702008001" Mc="基础梁模板" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="" Dw="m2" Sl="2.6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="8" Bm="011702002001" Mc="矩形柱模板" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="" Dw="m2" Sl="39.72" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="9" Bm="011702003001" Mc="构造柱模板" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25" Jsgz="" Dw="m2" Sl="10.1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="10" Bm="011702021001" Mc="栏板模板" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25&#xD;&#xA;3、女儿墙" Jsgz="" Dw="m2" Sl="22.25" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="11" Bm="011702014001" Mc="有梁板模板" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、板厚:120mm厚" Jsgz="" Dw="m2" Sl="30.02" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="12" Bm="011702023001" Mc="雨篷、悬挑板、阳台板模板" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25" Jsgz="" Dw="m2水平投影面积" Sl="1.04" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="13" Bm="011702009001" Mc="过梁模板" Xmtz="1、混凝土种类:预拌砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25" Jsgz="" Dw="m2" Sl="5.52" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>